附件1：
冲击地压现场工程实践中的真实问题
（2026年）
1.编号2026-01
	真实问题
	“浅埋深-保护层”下煤层巷道冲击地压发生机理？

	矿井冲击地压概况
	某矿2307工作面埋深400m左右，为下分层开采工作面，开采煤层厚度20m，倾角3°，工作面巷道采用平错上分层区段煤柱约50m距离布置巷道，并沿底板掘进巷道。根据测试，开采煤层强度约10MPa，顶底板为泥岩和砂岩，遇水易崩解，强度较低。工作面在回采末期发生了冲击地压事故，造成底板底鼓明显，顶煤冒落，设备列车被掀翻等现象。事故区域无大的地质构造，仅存在宽缓的褶曲。

	矿井冲击地压预测防治工作中遇到的技术问题
	该矿井冲击地压有别于传统冲地压事故，主要表现为保护层下、浅埋深的低应力状态，弱岩石底板的结构，一般认为不会发生冲击地压。因此，该种条件下的冲击地压发生机理是什么？










2.编号2026-02

	真实问题
	软岩条件下冲击地压巷道区段煤柱合理宽度确定方法

	矿井冲击地压概况
	某矿区为厚煤层开采，最大埋深约450m，开采煤层厚度20m左右，近水平煤层。矿区四个矿井均采用20~30m宽的区段煤柱布置形式，不仅对本工作面冲击地压影响大，对下分层开采也有较大影响。矿井历史尝试采用8m小煤柱护巷，但由于顶底板岩石较软，巷道变形极大，而20~30m宽的区段煤柱巷道变形量较小，因此，矿井一直采用宽煤柱布置，与防冲要求形成了矛盾点。

	矿井冲击地压预测防治工作中遇到的技术问题
	矿井进行了试验，巷道大变形与冲击危险性的矛盾性无法解决，那么，在顶底板岩石强度小于煤体强度条件下，工作面区段煤柱留设多少能同时解决巷道大变形和防冲问题？



3.编号2026-03

	真实问题
	煤层爆破卸压参数与效果的定量关系，及深部开采下其与钻孔卸压适配性分析

	矿井冲击地压概况
	某矿开采深度1100m左右，开采煤层厚度8m左右，放顶煤开采。矿井断层构造发育，同时存在厚硬坚硬顶板，开采过程中矿震频发。矿井工作面煤层卸压常采用爆破卸压方式，爆破钻孔间距最大15m，钻孔孔径不小于42mm，单孔装药量1.5~3.0Kg，孔深不小于12m。

	矿井冲击地压预测防治工作中遇到的技术问题
	钻孔间距15m，单孔装药量1.5~3.0Kg，是否满足矿井高采深，强扰动条件下的卸压要求，怎么评价煤层爆破卸压参数与其卸压效果？其与钻孔卸压相比，深部开采哪种方法更适用？



4.编号2026-04

	真实问题
	冲击地压矿井多物理场参量的协同监测与信息融合方法

	矿井冲击地压概况
	某矿为新建冲击地压矿井，开采深度700m左右，开采煤层厚度约2.5m，煤层近水平，设计生产能力600Mt/a。煤层近水平，核定生产能力800Mt/a。矿井埋深大，开采强度高，工作面配备了微震、地音、钻屑、应力、支架阻力及地表沉降观测的区域与局部多手段联合的监测预警体系，监测数据量大，指标多，但监测手段仍处于独立预判阶段，造成监测效果差的情况。

	矿井冲击地压预测防治工作中遇到的技术问题
	高埋深近水平煤层强开采条件下，多源冲击监测信息异构、独立预判，缺乏多源指标融合预警模型，冲击危险识别准确率低、误报漏报突出，如何构建适配本矿开采条件的多源融合冲击预警模型，实现危险等级动态判定，降低独立预警的误漏报？
















5.编号2026-05

	真实问题
	冲击地压矿井高位顶板矿震发生机理及防治技术

	矿井冲击地压概况
	[bookmark: _GoBack]某矿为冲击地压矿井，位于鄂尔多斯地区，矿井开采深度700~800m，开采煤层厚度平均6.2m，煤层近水平，核定生产能力800Mt/a。矿井埋深较大，开采强度高，受到河流相、湖泊相沉积环境影响，煤层上方赋存厚层砂岩，且岩层厚度、岩性变化剧烈，2021~2026年共发生十几次ML2.0级以上矿震事件，造成矿井多次停产，成为制约矿井安全高效生产的难题。这些矿震事件大部分发生在采空区高位顶板。

	矿井冲击地压预测防治工作中遇到的技术问题
	煤矿矿震通常是由于断层错动产生，但是在本地区，大多数矿震震源位于采空区高位顶板，周边并无断层等地质构造，矿震频繁发生的原因或机理是什么？由于震源所处的顶板层位较高，常规的井下顶板处置措施通常无法触及目标岩层层位，采取的地面水力压裂和地面爆破等地面措施有一定效果，但成本高昂，并且由于盲区存在并无法杜绝矿震发生。应当如何防治才能使矿震不发生或最大震级控制在ML2.0级以下？



